|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tedarikçiler için önemli notlar** | **Kimyasal Ürünler** | **Paketler** | **Sözleşmeli üretim/dol durma** |
| **1. Belgelerin belirlenmesi****Klüber sipariş numarası** ve **Klüber malzeme numarası** bilgileri **her belge üzerinde**belirtilmelidir, örneğin sipariş onayı, sevk irsaliyesi, fatura, vs. | X | X | X |
| 1. **Teslimat kağıtları / sevk irsaliyesi**

Her teslimatla birlikte ilgili sevk irsaliyesinin de eklenmesi ve sunulması gerekir. Sevk irsaliyesinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:* + Klüber sipariş ve malzeme numarası
	+ Ürün tanımı
	+ Miktar
	+ Paketleme birimlerinin cinsi ve numarası
	+ Brüt, dara ve net ağırlık
	+ Parti (Lot) numarası (numaraları)

**Tankerler** için ayrıca**:*** + Tanker için, çok bölmeli tankerlerin her bir bölmesi için ve hortumları için temizlik

sertifikası* + Çok bölmeli tankerlerle teslimat durumlarında sevk irsaliyesinde hangi ürünün hangi bölmeye yüklendiği açıkça belirtilmelidir.
 | X X X X X XX | X X X | X X X X X X |
| **3. Analiz Sertifikası**En geç teslimat anında olmak üzere DIN EN 10204 3.1. uyarınca verilen bir denetim sertifikası veya dengi olan uluslararası kabul gören test raporu.Lütfen **lab@tr.klueber.com** adresine gönderin. | X |  |  |
| **4. Kimyasal ürünler için paketleme birimlerinin belirtilmesi*** Tedarikçinin tanımı
* Parti no.
* Ağırlık
 | X |  |  |
| **5. Paletler ve paketleme malzemeleri için paletlerin etiketlenmesi*** Aksi bir anlaşma yapılmadığı sürece paketleme malzemelerinin değiştirilebilir

Euro-paletlerde teslim edilmesi gerekir.* Paletler, yeterli boyutlarda ve uzun ve kısa kenarda birer etiket olacak şekilde etiketlenir. Alternatif olarak her bir bireysel paket alt ünitesi de etiketlenebilir. Gerekli bilgiler:
	+ Klüber malzeme tanımıı
	+ Klüber malzeme numarası
	+ Palet/paketleme alt ünitesi başına birim sayısı
	+ Üretim veya sevk tarihi
	+ Varsa: parti numarası (numaraları)
 |  | X |  |
| **6. Ürünlerin hasarsız olarak teslimi**Ürünlerin hasarsız/bozulmamış durumda teslim edilmesini bekliyoruz, böylece malzemeleri herhangi bir risk olmadan kullanabiliriz. Bu, paketleme birimleri (göçük, çatlak) ve paletler için de geçerlidir.  | X | X | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tedarikçiler için önemli notlar** | **Kimyasal Ürünler** | **Paketler** | **Sözleşmeli üretim/dol durma** |
| **7. Güvenli Yükleme**Ürünler, navlun birimleri ve güvenli yükleme konusunda yasal düzenlemelere ve talimatlara uygun şekilde yüklenmelidir. Bu talimatların en güncel hallerine uyulmalıdır. | X | X | X |
| **8. Teslimat*** Teslimat yeri ve zamanı, **sipariş üstünde** belirtilmiştir ve bunlara uyulmalıdır.
* Teslimat adresinin tüm sevk belgelerinde belirtilmesi gereklidir.
* Klüber Lubrication Türkiye tesisinde manevra için yeterli alan vardır. Lütfen taşıyıcılarınıza ne olursa olsun **komşu alanlarda manevra yapmaya izin verilemediğini iletin.**
* Teslim edilen ürünlerin kalan raf ömrü, tarafımıza teslim edildiğinde garanti edilen raf ömrünün en az %50'si olacaktır.
 | X X X | X X X | X X X |
| **Tankerler:**Sipariş/sipariş onayı ile **kararlaştırılan teslimat tarihlerinden** veya **teslimat miktarlarından farklı** ve **teslimat saatlerimiz dışında yapılacak teslimatlar** konusunda mümkün olan en kısa zamanda ve tekrar bu konu hakkında uyarılmasına gerek kalmaksızın sipariş veren ilgili satınalma sorumlusu ile irtibata geçilmelidir.**Telefon No: 0282 7581530** | X |  |  |
| Değişikliklerin bildirilmesi üzerine olan son tarihler, “Tedarikçiler için Genel Bilgiler” belgesi Bölüm 11 – “Son Tarihlere Uymak” kapsamında belirtilmiştir. |  |  |  |
| Teslimat değişiklikleri, sonraki güne veya daha sonraya sarkan bekleme sürelerine ve hatta teslimatın reddedilmesine bile neden olabilir. Buradan doğan masraflar, tedarikçi/taşıyıcı tarafından karşılanır. |  |  |  |
| **9. Tankerler – ekipmanlar, yükleme*** Tüm tankerlerde bir düşme karşıtı cihaz (güvenlik rayı) olmalıdır.
* Boşaltma için Klüber envanterindeki hortumlar kullanılmalıdır.
* Boşaltma için bir hava basınç sistemi veya kompresör bulunmalıdır.
* Çok bölmeli tankerler olması durumunda her bir ürün için mümkün olan en az sayıda bölme kullanılmalıdır.
* Her bölme bir mühürle güvence altına alınmalıdır.

Yukarıda bahsedilen düzenlemelere uyulmaması, tedarikçi için ek masraflar doğmasına neden olabilir (örneğin temizleme, ek çalışan, üretimin ertelenmesi ve şikayetlerin işlenmesi için götürü ücreti). | X |  |  |
| **10. Güvenlik düzenlemeleri**Ürünleri boşaltırken sürücüler, Klüber Lubrication güvenlik düzenlemelerini takip etmekle yükümlüdür. Bunlar: koruyucu ayakkabı ve koruyucu gözlük kullanılması (koruyucu gözlükler sadece zorunlu olan durumlarda gereklidir. Talep üzerine tedarik edilebilirler).**Tankerler:*** Sürücüler, kendi kişisel koruyucu ekipmanlarını yanlarında bulundurmalı ve kullanmalıdır.
 | XX | X | X |
| **11. Faturalar**Lütfen faturaları aşağıdaki adrese gönderin:Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Çerkezköy Organize Sanayi BölgesiKaraağaç mah. 10. Sok. No:7Kapaklı (59510) / Tekirdağ / TÜRKİYE | X | X | X |

Şayet teslimat için harici bir şirket kullanıyorsanız, lütfen bu gerekliliklerin teslim eden hizmet sağlayıcıya anlaşılabilir ve doğrulanabilir şekilde aktarıldığından emin olun.